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MPC-1817     RK3288 高性能四核 ARM 主板
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	[bookmark: _GoBack]特性 Features
◆ RockChip RK3288 四核 Cortex-A17
◆ HDMI 高清显示输出
◆ Android / Linux 操作系统
◆ 4×USB2.0、RS485、RS232
◆ 百兆以太网、4G、WiFi & BT



产品规格 Specifications
	处理器
	CPU
	RK3288 四核 Cortex-A17，主频最高 1.8GHz

	内存
	DDR
	板载 2GB DDR，可选 4GB

	存储
	eMMC
	板载 8GB eMMC，可选 16GB

	显示
	HDMI
	1 × HDMI

	音频
	MIC / SPK
	1 × 2Pin MIC；1 × 4Pin 4Ω/3W 喇叭

	接口
	USB
	4 × USB2.0 Type-A；1 × OTG Type-C

	接口
	UART
	2 × RS232；2 × RS485

	接口
	GPIO
	4 × GPIO

	通信
	LTE
	Mini PCIe 插座（支持 4G 全网通标准模块）；1 × Micro SIM 卡槽

	通信
	以太网
	1 × 10M/100Mbps RJ45 接口

	通信
	WiFi & BT
	双频WiFi+BT共用模组

	其他
	按键/指示
	复位按键；红绿双色指示灯

	电源
	输入
	9~36V DC（DC2.5 端子）

	安全
	看门狗
	1 路 CPU 看门狗，时间间隔 0~128 秒

	尺寸
	机械尺寸
	162mm（长）× 101mm（宽）× 35mm（高）

	环境
	工作条件
	0℃~60℃；0%~90% 相对湿度，非冷凝

	系统
	OS
	Android 7.1 / Android 11 / Linux




接口示意图 Interface View
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尺寸图 Dimensions (mm)
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订购信息 Ordering Information
产品选型 Product Selection
	型号
	内存
	eMMC
	LAN
	RS232
	RS485
	LTE
	工作温度

	MPC-1817-L01
	2GB
	8GB
	1
	2
	2
	Mini PCIe 插座
	0~60℃


可选配件 Optional Accessories
	类型
	型号
	描述

	4G 模块
	EC200A-CN
	Cat.4，Mini PCIe

	4G 模块
	EG800AK/EC200N-CN
	Cat.1，Mini PCIe

	适配器
	中规
	12V / 3A

	外置 WiFi 天线
	2.4G 吸盘天线
	3m 延长线

	外置 4G 天线
	4G 吸盘天线
	3m 延长线
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