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MTB-1911    基于RK3399嵌入式ARM主板
特性Features
· RK3399 A72*2+A53*4 最高主频2.0GHz
· HDMI、EDP、LVDS显示接口
· 7路USB、4路RS232、2路RS485
· 千兆网口、WiFi双频
· 4G/5G支持
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产品规格Specifications
	处理器
	CPU
	RK3399K， 64 位 CPU，最高主频2.0GHz

	内存
	技术
	板载2GB  DDR3 1600 MHz  

	存储
	形式
	板载16GB eMMC

	显示
	LVDS
	1路30Pin双八LVDS接口 
1路12Pin触摸屏接口

	
	HDMI
	1路A型HDMI接口

	
	eDP
	1路eDP接口(可扩展为VGA) 
1路8Pin触摸屏接口

	摄像头
	摄像头
	1路200万像素摄像头(USB接口)

	IO
	Mini PCIe
	1 路Mini PCIe  (支持4G全网通标准模块)

	
	USB
	6路Type-A USB2.0接口
1路Type-C接口，支持ADB调试功能

	
	Audio
	1路3.5mm标准音频输入输出插座
2路3.5mm 8Ω/5W喇叭插座

	
	串口
	4路RS-232通信
2路RS-485通信

	
	TF卡
	1个TF卡槽

	
	 SIM卡
	2个Micro SIM卡槽 双卡单待

	通信接口
	以太网
	1路1000M bps RJ45接口(可扩展成5路)

	
	Wifi&蓝牙
	WiFi IEEE802.11b/g/n+BT4.0共用模组

	安全特性
	看门狗定时器
	1路CPU看门狗,时间间隔0〜128秒

	电源
	电压范围
	12V DC，带过压过流保护，防反接保护

	环境
	工作温度
	-20℃-70℃

	
	工作湿度
	0%~90%的相对湿度，非冷凝

	
	储存温度
	-40℃-85℃

	
	储存湿度
	0%~90%的相对湿度，非冷凝

	操作系统
	OS
	Android 7.1.2





接口示意图 Interface View
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尺寸图Dimensions (mm)
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订购信息Ordering Information
产品选型 Product Selection
	型号
	[bookmark: _GoBack]DDR3
	eMMC
	LAN
	RS232
	RS485
	LTE
	工作温度

	MTB-1911-L01
	2GB
	16GB
	1
	4
	2
	Minipcie插座
	0~60℃



可选配件 Optional Accessories
	类型
	型号
	描述

	4G模块
	EC200A-CN
	cat4、minipcie

	4G模块
	EC200N-CN
	cat1、minipcie

	适配器
	中规
	12V3A

	外置WIFI天线
	2.4G吸盘天线
	3M延长线

	外置4G天线
	4G吸盘天线
	3M延长线



服务热线 400 602 5060  http://www.rockemb.com  
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