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[bookmark: _GoBack] 特性Features
· RK3288 四核A17 最高主频1.8GHz
· HDMI、EDP、LVDS、MIPI、RGB 
· 4路USB、4路串口
· LAN、WiFi&BT
· 智慧商显、智能柜










产品规格Specifications
	CPU
	RK3288四核Cortex-A17 主频最高可达1.8GHz

	LPDDR3
	2GB

	EMMC
	8GB

	显示
	HDMI、EDP、MIPI_DSI、LVDS、RGB

	音频
	1路MIC、1 路4Ω/3W 双声道喇叭

	USB
	4路 USB2.0 Type-A 
1路 OTG Type-C

	UART
	RS485：2组，PH2.0 5pin卧贴式连接器
RS232：4组，PH2.0 9pin卧贴式连接器 复用

	GPIO
	4路GPIO，PH2.0_5P
1路IIC、1路SPI接口 PH2.0_2X6P

	以太网
	1路10M/100Mbps RJ45接口

	WiFi&BT
	WiFi IEEE802.11bgn+BT4.0共用模组 1T1R

	Other
	复位按键、红绿双色指示灯

	电源
	DC 9~36V

	安全
	[bookmark: OLE_LINK1]1路CPU看门狗，时间间隔 0〜128 秒

	尺寸
	151.5mm(长)*92mm(宽)

	工作环境
	0℃~60℃(0%~90%的相对湿度，非冷凝)

	OS
	Android7.1/11/Linux
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[image: 16d0f5c06bbe4a9cc95b7e111ca4715]尺寸图Dimensions (mm)













订购信息Ordering Information
产品选型 Product Selection
	型号
	LPDDR4
	eMMC
	LAN
	RS232
	RS485
	LTE
	工作温度

	MTB-817-L01
	2GB
	8GB
	1
	2
	2
	Minipcie插座
	0~60℃



可选配件 Optional Accessories
	类型
	型号
	描述

	4G模块
	EC200A-CN
	cat4、minipcie

	4G模块
	EC200N-CN
	cat1、minipcie

	适配器
	中规
	12V3A

	外置WIFI天线
	2.4G吸盘天线
	3M延长线

	外置4G天线
	4G吸盘天线
	3M延长线



服务热线 400 602 5060  http://www.rockemb.com  
1 / 2

image2.png
[: ROCKTECH il





image3.png
aems wosEz  2uos MCHA

SPI. 12 e
ranzs
.
e
et

sEeiEs





image4.png
(U888 8T

FREREELY

ROCKTECH Pt
5 s -
Biabdam o

X S

136.5




image1.png
ROCKTECH iRl




