[image: 微信图片_20181030160059]MPC-1911    RK3399嵌入式ARM工控主机特性Features
· Rockchip RK3399 双核Cortex-A72
· HDMI显示接口
· 1xLVDS、6xUSB2.0、2xRS485、4xRS232
· WiFi&BT
· 支持4G模块(LCC可选)


产品规格Specifications
	CPU
	RK3399，64 位 CPU，最高主频2.0GHz

	DDR
	板载4GB

	EMMC
	板载16GB eMMC，可扩展其他容量

	显示
	HDMI

	音频
	1路Line out,1路MIC，皆为3.5mm标准插座；
2路3.5mm 8Ω/5W喇叭插座

	USB
	6路Type-A USB2.0接口；1路Type-C OTG接口

	串口
	4路RS-232（DB9）；2路RS-485（3Pin绿色端子）

	LTE
	1 路内置Mini PCIe  (支持4G全网通标准模块) 

	以太网
	1路1000M bps  RJ45接口

	WiFi&BT
	双频WiFi+BT共用模组

	电源
	DC12V，带过压过流保护，防反接保护

	安全
	1路CPU看门狗，时间间隔 0-128 秒

	尺寸
	194mm(长)*120mm(宽)*42mm(高)

	工作环境
	温度：-20℃-60℃；温度: 0%~90%的相对湿度，非冷凝

	OS
	Android 7.1.2
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服务热线 400 602 5060  http://www.rockemb.com  


接口示意图 Interface View
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尺寸图Dimensions (mm)
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订购信息Ordering Information
产品选型 Product Selection
	型号
	DDR
	eMMC
	电源
	LAN
	RS232
	RS485
	LTE
	工作温度

	MPC-1911
	4GB
	16GB
	DC 12V
	1
	4
	2
	Minipcie插座
	-20~60℃



可选配件 Optional Accessories
	类型
	型号
	描述

	4G模块
	EG800AK/EC200M-CN
	中国大陆、Cat1、分集、Minipcie

	4G模块
	EC200A-CN
	中国大陆、Cat4、分集、Minipcie
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