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MTB-927    基于RK3399嵌入式ARM主板
特性Features
· RK3399 A72*2+A53*4 最高主频2.0GHz
· HDMI、EDP、MIPI、LVDS显示接口
· 9路USB、8路RS232/RS485
· 千兆网口、WiFi双频
· 4G/5G支持
· 9-36V宽压输入、接口ESD静电防护
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产品规格Specifications
	CPU
	RK3399 A72*2+A53*4

	LPDDR3
	4GB

	EMMC
	16GB

	显示
	HDMI、双八LVDS、EDP、MIPI

	音频
	1路Line out(标准3.5mm插座)、1路4Pin8Ω/5W喇叭

	USB
	3路USB3.0、6路USB2.0、1路TypeC OTG

	UART
	8路RS232/RS485
1路RS232 Debug

	GPIO
	6路(RS232、IIC) 

	LTE
	MINIPCIE插座（M.2可选）
1路抽屉式SIM卡槽

	以太网
	1路10M/100M/1000Mbps RJ45接口

	WiFi&BT
	WiFi IEEE802.11b/g/n/a/ac+BT4.2共用模组 1T1R

	Other
	reset按键

	电源
	DC 9V-36V

	安全
	ESD-level4

	尺寸
	146mm×130mm；

	工作环境
	0℃~60℃；
相对湿度: 0%~90%，非冷凝

	OS
	Android7.1/11 /Linux





接口示意图 Interface View
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[image: ]尺寸图Dimensions (mm)
       











          
订购信息Ordering Information
产品选型 Product Selection
	型号
	LPDDR3
	eMMC
	LAN
	RS232
	RS485
	LTE
	工作温度

	MTB-927-L01
	4GB
	16GB
	1
	6
	2
	Minipcie插座
	0~60℃



可选配件 Optional Accessories
	类型
	型号
	描述

	4G模块
	EC200A-CN
	cat4、minipcie

	4G模块
	EC200N-CN
	cat1、minipcie

	适配器
	中规
	12V3A

	外置WIFI天线
	2.4G吸盘天线
	3M延长线

	外置4G天线
	4G吸盘天线
	3M延长线
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